Glatz AG

Reparatur Center

T +41 52 723 66 40

repair@glatz.ch

Firma

Ansprechsperson

Strasse

Ort

Land

****

23. Februar 2023

**Bestellung Überzug lose Pendalex V+**

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für Ihre Bestellung

Wir möchten sicherstellen, dass der gelieferte Überzug auf das Gestell montiert werden kann. Bitte kreuzen Sie an, auf welche Gestell-Generation der Überzug montiert werden soll:

□ Gestell mit Dachstreben G mit Aufsteckhülsen

Schirmteil muss zurück zu Glatz, damit die Taschen richtig positioniert werden auf dem Überzug.



□ Gestell mit alten M Dachstreben und Alu-Nieten

Schirmteil muss zurück zu Glatz, damit die Taschen richtig positioniert werden auf dem Überzug.



□ Gestell mit Dachstrebe mit schwarzen Nieten

Die schwarzen Nieten müssen für die Montage des neuen Überzuges entfernt werden, sonst kann dieser nicht montiert werden.



□ Dachstrebe M : Heute im Einsatz für Überzüge mit Hülsen.



Die Überzüge aus der aktuellen Fertigung werden nur noch mit den Kunststofftaschen gefertigt. Siehe Abbildung.



Mit freundlichen Grüssen

Glatz AG

Sachbearbeiterin

Reparatur Center